{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","噪声"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,14,0],[3,1,8,1],[3,2,8,2],[3,9,8,9],[3,10,8,10],[3,11,8,11],[3,13,8,13],[4,4,8,4],[9,1,14,1],[9,2,14,2],[9,9,14,9],[9,10,14,10],[9,11,14,11],[9,13,14,13],[10,4,14,4]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","生活污水总排口","2022.04.11","pH值",null,7.1,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"COD","mg/L","146",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"54",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.989,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"BOD5",null,45.2,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"总磷",null,5.02,{"v":8,"d":"8.0"},"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2022.06.16","pH值",null,6.7,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"COD","mg/L","270",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"90",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,42.6,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"BOD5",null,89.1,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,"<0.06",{"v":50,"d":"50.0"},"达标","—"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,28,0],[3,3,11,3],[3,4,16,4],[3,6,11,6],[3,9,16,9],[3,10,16,10],[3,11,28,11],[3,13,14,13],[12,3,13,3],[12,6,13,6],[15,1,16,1],[17,1,22,1],[17,2,22,2],[17,4,22,4],[17,9,22,9],[17,10,22,10],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,4,28,4],[23,9,28,9],[23,10,28,10],[26,1,28,1],[26,2,28,2]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","1-1#排气筒","2022.04.11","颗粒物","mg/m3",4.8,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"结合实际生产情况安排监测"]
[null,"1-2#排气筒","2022.04.22",null,null,3.4,null,"达标","—"]
[null,"1-3#排气筒","2022.04.11",null,null,4.6,null,"达标","—"]
[null,"2-1#排气筒","2022.04.11",null,null,3.7,null,"达标","—"]
[null,"2-2#排气筒","2022.04.11",null,null,3.9,null,"达标","—"]
[null,"3#排气筒","2022.06.17",null,null,4.8,null,"达标","—"]
[null,"4#排气筒","2022.06.16",null,null,3.4,null,"达标","—"]
[null,"5-1#排气筒","2022.04.11",null,null,4.5,null,"达标","—"]
[null,"6#排气筒","2022.06.16",null,null,4.1,null,"达标","—"]
[null,"1-2#排气筒","2022.06.16","非甲烷总烃",null,3.2,50,"达标"]
[null,"2-2#排气筒","2022.04.22",null,null,{"v":2.3,"d":"2.30"},null,"达标","—"]
[null,"1-1#排气筒","2022.04.11","铅及其化合物",null,0.0104,0.1,"达标","—"]
[null,"3#排气筒","2022.06.17","铅及其化合物",null,"<0.0002",0.1,"达标","-"]
[null,null,"2022.06.17","硫酸雾",null,"<0.2",{"v":5,"d":"5.0"},"达标","-"]
[null,"厂界","2022.04.11","硫酸雾","mg/m3","<0.005",0.3,"达标","—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015","无组织排放",null,null,"—"]
[{"$nulls":3},"铅",null,"<0.0002",0.0007,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"总悬浮颗粒物",null,{"v":0.15,"d":"0.150"},0.3,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"非甲烷总烃",null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"氨",null,0.016,0.2,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"硫化氢",null,"<0.001",0.01,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[null,"食堂","2022.06.16","颗粒物","mg/m3",4.3,5,"达标","—","《餐饮业大气污染物排放标准》DB 11/ 1488—2018","有组织排放",null,null,"—"]
[{"$nulls":3},"油烟",null,0.4,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"非甲烷总烃",null,0.98,10,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[null,"食堂","2022.06.17","颗粒物",null,3.9,5,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"油烟",null,0.6,{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—",{"$nulls":4},"—"]
[{"$nulls":3},"非甲烷总烃",null,8.92,10,"达标","—",{"$nulls":4},"—"]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2022.04.11","东厂界","db(A)",52.7,"昼间：65       夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,51.5,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,52.1,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,54.3,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2022.04.11","东厂界","db(A)",42.8,"昼间：65       夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,41.2,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,42.2,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,43.9,null,"达标","—"]