{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["废水","废气","噪声","土壤"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":19,"n_cols":14,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,18,0],[3,1,8,1],[3,2,8,2],[3,9,8,9],[3,10,8,10],[3,11,8,11],[3,13,8,13],[4,4,8,4],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[9,11,13,11],[9,13,13,13],[10,4,13,4],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,9,18,9],[14,10,18,10],[14,11,18,11],[14,13,18,13],[15,4,18,4]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","生活污水总排口","2022-07-22","pH值",null,6.6,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"COD","mg/L","293",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"94",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,39.1,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"BOD5",null,94.6,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,"<0.06",{"v":50,"d":"50.0"},"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2022-08-02","pH值",null,6.6,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"COD","mg/L","93",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"104",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,41.8,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"BOD5",null,28.2,300,"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2022-09-06","pH值",null,7.4,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"COD","mg/L","34",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"15",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,1.46,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"BOD5",null,9,300,"达标","—"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":19,"n_cols":15,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,1,13],[3,0,18,0],[3,4,12,4],[3,5,15,5],[3,7,12,7],[3,10,15,10],[3,11,15,11],[3,12,18,12],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,5,18,5],[16,10,18,10],[16,11,18,11]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","排放口编号","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","DA009","1-1#排气筒","2022-07-12","颗粒物","mg/m3",5.7,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2022-08-02",null,null,5,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA008","1-3#排气筒","2022-07-12",null,null,4.7,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA006","2-1#排气筒","2022-07-12",null,null,3.8,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2022-07-12",null,null,4.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA001","3#排气筒","/",null,null,"/",null,"达标","—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA002","4#排气筒","2022-08-02",null,null,4.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA003","5-2#排气筒","/",null,null,"/",{"$nulls":6},"停产","次/季度"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","2022-07-12",null,null,{"v":6,"d":"6.0"},null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA010","6#排气筒","2022-08-02",null,null,3.8,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2022-08-02","汞及其化合物",null,"<0.0025",0.008,"达标",{"$nulls":5},"次/半年"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2022-07-12","非甲烷总烃",null,{"v":13.3,"d":"13.30"},50,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA009","1-1#排气筒","2022-07-12","铅及其化合物",null,0.0038,0.1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,null,"厂界","2022-07-22","硫酸雾","mg/m3","<0.005",0.3,"达标","—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015","无组织排放",null,null,"次/半年"]
[{"$nulls":4},"铅",null,"<0.0002",0.0007,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[{"$nulls":4},"总悬浮颗粒物",null,0.166,0.3,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2022-07-22","东厂界","db(A)",51.1,"昼间：65       夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,52.3,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,49.7,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,53.2,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2022-07-22","东厂界","db(A)",40.5,"昼间：65       夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,42.1,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,39.7,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,43.4,null,"达标","—"]

{"sheet":"土壤","index":3,"n_rows":5,"n_cols":14,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["土壤","南厂界","2022-07-22","铅","mg/Kg",20.3,400,"达标","—","按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第一类用地标准","—","—",null,"次/年"]
[{"$nulls":3},"锡",null,34.67,"/","/","—"]