{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","噪声"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,21,0],[3,1,10,1],[3,2,10,2],[3,9,10,9],[3,10,10,10],[3,11,10,11],[3,13,10,13],[4,4,10,4],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,9,15,9],[11,10,15,10],[11,11,15,11],[11,13,15,13],[12,4,15,4],[16,1,21,1],[16,2,21,2],[16,9,21,9],[16,10,21,10],[16,11,21,11],[16,13,21,13],[17,4,21,4]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","生活污水总排口","2022-10-21","pH值",null,7.4,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","87",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"51",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.924,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,22.8,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"总磷",null,3.1,8,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"石油类",null,0.12,10,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,0.2,{"v":50,"d":"50.0"},"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2022-11-17","pH值",null,7.1,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","115",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"35",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,42.2,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,35.8,300,"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2022-12-20","pH值",null,7.4,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","337",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"9",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.285,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,73.8,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"溶解性总固体",null,1340,1600,"达标","—"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,1,13],[3,0,19,0],[3,4,12,4],[3,5,18,5],[3,7,12,7],[3,10,15,10],[3,11,19,11],[3,12,19,12],[16,10,19,10]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","排放口编号","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","DA009","1-1#排气筒","2022-10-21","颗粒物","mg/m3",5.2,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2022-10-21",null,null,5.8,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA008","1-3#排气筒","2022-10-21",null,null,4.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA006","2-1#排气筒","2022-10-21",null,null,5.6,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2022-10-21",null,null,3.6,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA001","3#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA002","4#排气筒","2022-11-17",null,null,4.6,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA003","5-2#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","2022-10-21",null,null,6.6,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA010","6#排气筒","2022-12-20",null,null,3.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2022-10-21","非甲烷总烃",null,0.98,50,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA009","1-1#排气筒","2022-10-21","铅及其化合物",null,0.00492,0.1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA011","1#锅炉排气筒","2022-11-17","氮氧化物",null,22,80,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉排气筒","2022-12-20","氮氧化物",null,20,80,"达标","—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB/139-2015",null,null,"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉排气筒","2022-12-20","二氧化硫",null,"<4",10,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉排气筒","2022-12-20","颗粒物",null,"<1.3",5,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉排气筒","2022-12-20","烟气黑度","级","<1",1,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2022-10-21","东厂界","db(A)",53.5,"昼间：65       夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,50.9,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,54.1,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,51.2,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2022-10-21","东厂界","db(A)",42.5,"昼间：65       夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,{"v":41,"d":"41.0"},null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,41.8,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,41.6,null,"达标","—"]