{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["每月监测结果"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"每月监测结果","index":0,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[5,0,13,0],[5,3,12,3],[5,4,13,4],[5,6,12,6],[5,9,10,9],[5,10,10,10],[5,11,10,11]]}
["2020年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注"]
["废水","生活污水总排口","2020-01-08","BOD5","mg/L",11.1,300,"达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂","不具备监测条件，申请暂不监测"]
[{"$nulls":3},"SS","mg/L",{"v":18,"d":"18.0"},400,"达标","—"]
["废气","1-1#排气筒","2020-01-08","颗粒物","mg/m3",3,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气"]
[null,"1-2#排气筒","2020-01-08",null,null,2.1,null,"达标","—"]
[null,"1-3#排气筒","2020-01-08",null,null,4.1,null,"达标","—"]
[null,"2-1#排气筒","2020-01-08",null,null,4.6,null,"达标","—"]
[null,"2-2#排气筒","2020-01-08",null,null,2.5,null,"达标","—"]
[null,"3#排气筒",{"$nulls":10},"全年停产"]
[null,"4#排气筒",{"$nulls":10},"未生产"]
[null,"6#排气筒","2020-01-08",null,null,1.8,null,"达标","—"]
[null,"锅炉排气筒","2020-01-08","氮氧化物",null,23,80,"达标","—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015","有组织排放","环境空气","仅供暖气使用"]