{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["每季度监测结果"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"每季度监测结果","index":0,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,5,0],[3,4,4,4],[3,9,5,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,4,9,4],[6,6,9,6],[6,9,9,9],[6,10,9,10],[6,11,9,11],[6,12,9,12]]}
["2021年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注"]
["废气","1-1#排气筒","2021-07-21","铅及化合物","mg/m3","<0.0002",0.1,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气"]
[null,"1-2#排气筒","2021-08-05","汞及化合物",null,"<0.00463",0.008,"达标","—"]
[null,"2-2#排气筒","2021-07-21","非甲烷总烃",null,0.54,50,"达标","—"]
["噪声","厂界四周（昼）","2021-07-21","东厂界","db(A)",54.2,"昼间：65  夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—","夜间无生产"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,51.7,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,53.6,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,53.8,null,"达标","—"]