{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","噪声"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,20,0],[3,1,10,1],[3,2,10,2],[3,9,10,9],[3,10,10,10],[3,11,10,11],[3,13,10,13],[4,4,10,4],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,9,15,9],[11,10,15,10],[11,11,15,11],[11,13,15,13],[12,4,15,4],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,9,20,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,13,20,13],[17,4,20,4]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","生活污水总排口","2023-04-21","pH值",null,7.2,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","365",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"78",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,43.1,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,103,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"总磷",null,"/",8,"达标","—",{"$nulls":3},"无计划"]
[{"$nulls":3},"石油类",null,"/",10,"达标","—",{"$nulls":3},"无计划"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,5.75,{"v":50,"d":"50.0"},"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2023-05-24","pH值",null,7.2,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","230",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"26",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,42.4,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,65.4,300,"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2023-06-16","pH值",null,7.2,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","318",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"33",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,1.02,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,90.6,300,"达标","—"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,1,13],[3,0,52,0],[3,4,12,4],[3,5,22,5],[3,7,12,7],[3,10,20,10],[3,11,28,11],[3,12,52,12],[13,4,17,4],[13,7,17,7],[21,10,22,10],[23,1,25,1],[23,10,28,10],[26,1,28,1],[29,4,32,4],[29,7,32,7],[29,8,32,8],[29,9,32,9],[29,10,52,10],[29,11,52,11],[29,14,32,14],[33,4,36,4],[33,7,36,7],[33,8,36,8],[33,9,36,9],[33,14,36,14],[37,4,40,4],[37,7,40,7],[37,8,40,8],[37,9,40,9],[37,14,40,14],[41,4,44,4],[41,7,44,7],[41,8,44,8],[41,9,44,9],[41,14,44,14],[45,4,48,4],[45,7,48,7],[45,8,48,8],[45,9,48,9],[45,14,48,14],[49,4,52,4],[49,7,52,7],[49,8,52,8],[49,9,52,9],[49,14,52,14]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","排放口编号","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","DA009","1-1#排气筒","2023-04-21","颗粒物","mg/m3",2.3,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2023-04-21",null,null,2.2,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA008","1-3#排气筒","2023-04-21",null,null,2.2,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA006","2-1#排气筒","2023-04-21",null,null,2.3,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2023-04-21",null,null,2.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA001","3#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA002","4#排气筒","2023-04-21",null,null,2.2,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA003","5-2#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","2023-04-21",null,null,2.3,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA010","6#排气筒","2023-04-21",null,null,2.2,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2023-04-21","非甲烷总烃",null,7.85,50,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","/",{"$nulls":5},"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA010","6#排气筒","/",{"$nulls":5},"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA002","4#排气筒","/",{"$nulls":5},"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","/",{"$nulls":5},"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA009","1-1#排气筒","2023-04-21","铅及其化合物",null,"<0.010",0.1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","/","汞及其化合物",null,null,0.008,{"$nulls":6},"次/半年"]
[null,"DA011","1#锅炉排气筒","/","氮氧化物",null,null,80,null,"—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉排气筒","/","氮氧化物",null,null,80,null,"—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB/139-2015",null,null,"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉排气筒","/","氮氧化物",null,null,80,null,"—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA013","食堂废气排放口1","2023-05-24","油烟",null,0.2,1,"达标","—","《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488—2018",{"$nulls":3},"次/年"]
[null,null,"食堂废气排放口1","2023-05-24","颗粒物",null,1.3,5,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,null,"食堂废气排放口1","2023-05-24","非甲烷总烃",null,2.81,10,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA014","食堂废气排放口2","2023-05-24","油烟",null,0.1,1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,null,"食堂废气排放口2","2023-05-24","颗粒物",null,1.1,5,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,null,"食堂废气排放口2","2023-05-24","非甲烷总烃",null,2.49,10,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"厂界","上风向01","2023-05-24","硫化氢",null,0.004,0.01,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 ","无组织排放",null,null,"次/年"]
[null,"厂界","下风向02","2023-05-24",null,null,0.007]
[null,"厂界","下风向03","2023-05-24",null,null,0.006]
[null,"厂界","下风向04","2023-05-24",null,null,0.006]
[null,"厂界","上风向01","2023-05-24","非甲烷总烃",null,0.63,1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"厂界","下风向02","2023-05-24",null,null,0.66]
[null,"厂界","下风向03","2023-05-24",null,null,0.67]
[null,"厂界","下风向04","2023-05-24",null,null,0.7]
[null,"厂界","上风向01","2023-05-24","铅及其化合物",null,"<0.000009",0.0007,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[null,"厂界","下风向02","2023-05-24",null,null,"<0.000009"]
[null,"厂界","下风向03","2023-05-24",null,null,"<0.000009"]
[null,"厂界","下风向04","2023-05-24",null,null,"<0.000009"]
[null,"厂界","上风向01","2023-05-24","氨",null,0.03,0.2,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"厂界","下风向02","2023-05-24",null,null,0.07]
[null,"厂界","下风向03","2023-05-24",null,null,0.07]
[null,"厂界","下风向04","2023-05-24",null,null,0.08]
[null,"厂界","上风向01","2023-05-24","硫酸雾",null,"<0.005",0.3,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[null,"厂界","下风向02","2023-05-24",null,null,"<0.005"]
[null,"厂界","下风向03","2023-05-24",null,null,"<0.005"]
[null,"厂界","下风向04","2023-05-24",null,null,"<0.005"]
[null,"厂界","上风向01","2023-05-24","颗粒物",null,0.17,0.3,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[null,"厂界","下风向02","2023-05-24",null,null,0.188]
[null,"厂界","下风向03","2023-05-24",null,null,0.188]
[null,"厂界","下风向04","2023-05-24",null,null,0.192]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2023-04-21","东厂界","db(A)",62,"昼间：65       ","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,63,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,64,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,62,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2023-04-21","东厂界","db(A)",54,"夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,52,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,51,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,52,null,"达标","—"]