{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","噪声"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":33,"n_cols":14,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,20,0],[3,1,10,1],[3,2,10,2],[3,9,10,9],[3,10,10,10],[3,11,10,11],[3,13,10,13],[4,4,10,4],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,9,15,9],[11,10,15,10],[11,11,15,11],[11,13,15,13],[12,4,15,4],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,9,20,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,13,20,13],[17,4,20,4],[21,0,26,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,4,23,4],[24,1,26,1],[24,2,26,2],[24,4,26,4],[27,0,32,0],[27,1,29,1],[27,2,29,2],[27,4,29,4],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,4,32,4]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","生活污水总排口","2023-07-10","pH值",null,7.1,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","165",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"23",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,18,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,50.5,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"总磷",null,3,8,"达标","—",{"$nulls":3},"无计划"]
[{"$nulls":3},"石油类",null,"<0.06",10,"达标","—",{"$nulls":3},"无计划"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,0.14,{"v":50,"d":"50.0"},"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2023-08-11","pH值",null,7.4,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","307",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"66",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,38.7,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,86.1,300,"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2023-09-07","pH值",null,7.6,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","165",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"34",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.248,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,36.8,300,"达标","—"]
["雨水","雨水口北","2023-06-29","化学需氧量","mg/L",88]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,72]
[{"$nulls":3},"石油类",null,0.36]
[null,"雨水口南","2023-06-29","化学需氧量","mg/L",80]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,72]
[{"$nulls":3},"石油类",null,0.22]
["雨水","雨水口北","2023-07-13","化学需氧量","mg/L",102]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,125]
[{"$nulls":3},"石油类",null,"<0.06"]
[null,"雨水口南","2023-07-13","化学需氧量","mg/L",68]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,38]
[{"$nulls":3},"石油类",null,"<0.06"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,1,13],[3,0,19,0],[3,4,12,4],[3,5,19,5],[3,7,12,7],[3,10,19,10],[3,11,19,11],[3,12,19,12],[13,4,17,4],[13,7,17,7]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","排放口编号","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","DA009","1-1#排气筒","2023-07-10","颗粒物","mg/m3",2.1,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2023-07-11",null,null,2.8,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA008","1-3#排气筒","2023-07-10",null,null,2.7,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA006","2-1#排气筒","2023-07-10",null,null,1.6,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2023-07-10",null,null,3.3,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA001","3#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA002","4#排气筒","2023-07-11",null,null,4.8,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA003","5-2#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","2023-07-11",null,null,2.3,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA010","6#排气筒","2023-07-10",null,null,3.6,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2023-07-10","非甲烷总烃",null,2.84,50,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","/",{"$nulls":5},"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA010","6#排气筒","/",{"$nulls":5},"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA002","4#排气筒","/",{"$nulls":5},"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","/",{"$nulls":5},"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA009","1-1#排气筒","2023-07-10","铅及其化合物",null,0.00914,0.1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","/","汞及其化合物",null,null,0.008,{"$nulls":6},"次/半年"]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2023-07-10","东厂界","db(A)",52.2,"昼间：65       ","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,51.7,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,50.5,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,53.4,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2023-07-10","东厂界","db(A)",40.3,"夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,43.1,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,41.9,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,39.3,null,"达标","—"]