{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","噪声"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,21,0],[3,1,10,1],[3,2,10,2],[3,9,10,9],[3,10,10,10],[3,11,10,11],[3,13,10,13],[4,4,10,4],[11,1,16,1],[11,2,16,2],[11,9,16,9],[11,10,16,10],[11,11,16,11],[11,13,16,13],[12,4,16,4],[17,1,21,1],[17,2,21,2],[17,9,21,9],[17,10,21,10],[17,11,21,11],[17,13,21,13],[18,4,21,4]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","生活污水总排口","2023-10-07","pH值",null,7.3,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","152",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"80",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.697,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,36.8,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"总磷",null,"/",8,"达标","—",{"$nulls":3},"无计划"]
[{"$nulls":3},"石油类",null,"/",10,"达标","—",{"$nulls":3},"无计划"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,6.75,{"v":50,"d":"50.0"},"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2023-11-23","pH值",null,7.8,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","84",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"52",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,12.6,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,21,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"溶解性总固体",null,1520,1600,"达标","—"]
[null,"生活污水总排口","2023-12-07","pH值",null,7.5,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","261",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"18",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,29.1,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,88.8,300,"达标","—"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":28,"n_cols":15,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,1,13],[3,0,27,0],[3,4,12,4],[3,5,26,5],[3,7,12,7],[3,10,19,10],[3,11,24,11],[3,12,27,12],[13,4,17,4],[13,7,17,7],[20,10,24,10],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,10,27,10],[25,11,27,11]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","排放口编号","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","DA009","1-1#排气筒","2023-10-07","颗粒物","mg/m3",5,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2023-10-07",null,null,3.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA008","1-3#排气筒","2023-10-07",null,null,3.5,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA006","2-1#排气筒","2023-10-07",null,null,5.6,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2023-10-07",null,null,3.3,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA001","3#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA002","4#排气筒","2023-10-07",null,null,4.3,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA003","5-2#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","2023-10-07",null,null,2.9,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA010","6#排气筒","2023-10-07",null,null,3.8,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2023-10-07","非甲烷总烃",null,3.98,50,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA010","6#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA002","4#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","/",null,null,"/",null,null,"—",{"$nulls":3},"无计划","次/年"]
[null,"DA009","1-1#排气筒","2023-10-07","铅及其化合物",null,0.00379,0.1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2023-10-07","汞及其化合物",null,"<0.0025",0.008,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[null,"DA011","1#锅炉","2023-11-30","氮氧化物",null,20,80,"达标","—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB/139-2015",null,null,"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉","2023-11-30","二氧化硫",null,"<5",10,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉","2023-11-30","颗粒物",null,"<1.7",5,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉","2023-11-30","烟气黑度",null,"<1",1,"达标",{"$nulls":4},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉","2023-12-07","氮氧化物",null,21,80,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/月"]
[null,"厂界","厂界","2023-10-07","硫酸雾",null,"<0.005",0.3,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 ","无组织",null,null,"次/半年"]
[{"$nulls":3},"2023-10-07","颗粒物",null,"<0.168",0.3,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[{"$nulls":3},"2023-11-28","铅及其化合物",null,"<0.0002",0.0007,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2023-10-07","东厂界","db(A)",52.7,"昼间：65       ","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,52,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,51.4,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,53.4,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2023-10-07","东厂界","db(A)",42.6,"夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,41.7,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,40.4,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,43.9,null,"达标","—"]