{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","噪声"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,20,0],[3,1,10,1],[3,2,10,2],[3,9,10,9],[3,10,10,10],[3,11,10,11],[3,13,10,13],[4,4,10,4],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,9,15,9],[11,10,15,10],[11,11,15,11],[11,13,15,13],[12,4,15,4],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,9,20,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,13,20,13],[17,4,20,4],[21,0,26,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,4,23,4],[21,13,26,13],[24,1,26,1],[24,2,26,2],[24,4,26,4]]}
["2024年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","生活污水总排口DW001","2024-04-07","pH值",null,7.7,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","183",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"106",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,23.8,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,48,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"总磷",null,"/",8,null,"—"]
[{"$nulls":3},"石油类",null,"/",10,null,"—"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,0.51,{"v":50,"d":"50.0"},"达标","—"]
[null,"生活污水总排口DW001","2024-05-06","pH值",null,7.5,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","44",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"16",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.318,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,11.4,300,"达标","—"]
[null,"生活污水总排口DW001","2024-06-06","pH值",null,7.4,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","79",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"52",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,26.8,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,24.1,300,"达标","—"]
["雨水","雨水DW002","2024-04-30","石油类","mg/L",0.21,{"$nulls":7},"雨水排放口有流动水排放时开展监测，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,29]
[{"$nulls":3},"化学需氧量",null,36]
[null,"雨水DW003","2024-04-30","石油类","mg/L","<0.06"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,48]
[{"$nulls":3},"化学需氧量",null,57]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":38,"n_cols":15,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,1,13],[3,0,37,0],[3,4,12,4],[3,5,31,5],[3,7,12,7],[3,10,19,10],[3,11,25,11],[3,12,37,12],[13,4,17,4],[13,7,17,7],[20,10,25,10],[26,1,31,1],[26,2,31,2],[26,10,31,10],[26,11,31,11],[32,2,34,2],[32,10,37,10],[32,11,37,11],[35,2,37,2]]}
["2024年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","排放口编号","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","DA009","1-1#排气筒","2024-04-07","颗粒物","mg/m3",3.2,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2024-04-07",null,null,2.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA008","1-3#排气筒","2024-04-07",null,null,4.7,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA006","2-1#排气筒","2024-05-07",null,null,5.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2024-05-07",null,null,3.7,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA001","3#排气筒","/",null,null,"/",null,"/","—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA002","4#排气筒","2024-04-07",null,null,5.6,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA003","5-2#排气筒","/",null,null,"/",null,"/","—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","2024-04-07",null,null,4.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA010","6#排气筒","2024-04-07",null,null,3.1,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2024-05-07","非甲烷总烃",null,5.12,50,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2024-04-07",null,null,1.03,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA010","6#排气筒","2024-04-07",null,null,0.62,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA002","4#排气筒","2024-04-07",null,null,0.72,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","2024-04-07",null,null,1.87,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA009","1-1#排气筒","2024-04-07","铅及其化合物",null,"<0.0002",0.1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","/","汞及其化合物",null,"/",0.008,null,"—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[null,"DA011","1#锅炉","/","氮氧化物",null,"/",80,null,"—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015",null,null,"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉","/","氮氧化物",null,"/",80,null,"—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉","/","氮氧化物",null,"/",80,null,"—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉","/","二氧化硫",null,"/",10,null,"—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉","/","颗粒物",null,"/",5,null,"—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉","/","烟气黑度",null,"/",1,null,"—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"厂界","厂界","2024-04-07","硫酸雾",null,"<0.005",{"v":0.3,"d":"0.300"},"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 ","无组织",null,null,"次/半年"]
[{"$nulls":3},"2024-04-07","颗粒物",null,"<0.168",{"v":0.3,"d":"0.300"},"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[{"$nulls":3},"2024-04-07","铅及其化合物",null,"<0.000422",0.0007,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[{"$nulls":3},"2024-04-07","氨",null,0.012,{"v":0.2,"d":"0.200"},"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[{"$nulls":3},"2024-04-07","硫化氢",null,"<0.001",{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[{"$nulls":3},"2024-04-07","非甲烷总烃",null,0.93,{"v":1,"d":"1.000"},"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA014","南侧油烟排气筒","2024-05-06","颗粒物",null,"<1.8",5,"达标","—","北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018","有组织排放",null,null,"次/年"]
[null,"DA014",null,"2024-05-06","非甲烷总烃",null,3.33,10,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA014",null,"2024-05-06","油烟",null,0.4,1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA013","北侧油烟排气筒","2024-05-06","颗粒物",null,"<1.2",5,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA013",null,"2024-05-06","非甲烷总烃",null,2.13,10,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA013",null,"2024-05-06","油烟",null,0.2,1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2024年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2024-04-07","东厂界","db(A)",52.8,"昼间：65       ","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,52,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,51.7,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,52.9,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2024-04-07","东厂界","db(A)",42.8,"夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,{"v":42,"d":"42.0"},null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,40.6,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,43.9,null,"达标","—"]